;
;   Android SDK for PL2303GC/GC_Q20/GS/GT/GT_2AB/GL/GE/GR/PL2323
;
;   Copyright (c) 2024, Prolific Technology Inc.
==================================================
Date: 2025/09/04
==================================================
SDK: v1.0.0.10

Single Lib: v1.0.0.9
            -Support : Android 15 (API:35) 

         GPIOA AP: v1.0.0.6
            -Support : Android 15 (API:35) 

         GPIOB AP: v1.0.0.5
            -Support : Android 15 (API:35) 

         SimpleTest AP: v1.0.0.6
            -Support : Android 15 (API:35) 
        
==================================================
Date: 2025/09/04
==================================================
SDK: v1.0.0.10

Multi-port Lib: v2.0.0.5
            -Support : Android 15 (API:35) 

         MultiSimpleTest AP: v1.0.0.5
            -Support : Android 15 (API:35) 

==================================================

1. PL2303G Android Demo Application User Manual.pdf
	- DemoAP: 可以直接在Android上執行的App, 限定使用PL2303GC/GC_Q20/GS/GT/GT_2AB/GL/GE/GR/PL2323
	- 所使用的Android OS版本最高支援 -> Android 15 (API:35) 
	
2. SampleCode_AS : 為Android Studio Source Code
	- PL2303G GPIOA Source Code : 此為DemoAP GPIOA的原始碼, 其版本為v1.0.0.6
	- PL2303G GPIOB Source Code : 此為DemoAP GPIOB的原始碼, 其版本為v1.0.0.5
	- PL2303G SimpleTest Source Code : 此為DemoAP SimpleTest的原始碼, 其版本為v1.0.0.6
	- PL2303G MultiSimpleTest Source Code : 為DemoAP MultiSimpleTest的原始碼, 其版本為v1.0.0.5

3. SampleCode_Eclipse : 為Eclipse Source Code //目前不再更新
	- PL2303G GPIO Source Code : 其版本為v1.0.0.1
	- PL2303G SimpleTest Source Code : 其版本為v1.0.0.2
	- PL2303G MultiSimpleTest Source Code : 其版本為v1.0.0.1

4. PL2303G Android Java Driver Library
	- lib: 為一個JAR檔案,開發Android App需要import該份JAR檔案.
	-pl2303g_driver.jar : 此為Single Port Lib, 其版本為v1.0.0.9
	-pl2303g_multilib.jar : 此為Multi Port Lib, 其版本為v2.0.0.5
	
5. PL2303 Android App Development Reference Document  
	- doc: 開發Android App需要參考該份doc文件, 其起始檔案為index.html
	-1 port : 此為Single Port Document, 其版本為v1.0.0.8 
	-Multi port : 此為Multi Port Document, 其版本為v2.0.0.4


DemoAP的測試方法如下:
---------------------
(1) 測試方法1為loopback測試:
1. 於Android 平版，加上一條PL2303G系列的USB to RS232 cable.
2. 將RS232端的Tx和Rx短路.
3. 打開SimpleTest(DemoAPP)後, 在Write按鈕旁邊的輸入文字盒敲上任意”字或是”字串”後,按下Write按鈕.
4. 接著按下Read按鈕即可看到剛剛所敲入的 ”字”或是”字串”.

(2) 測試方法2為對傳測試:
1. 於Android 平版，加上一條PL2303G系列的USB to RS232 cable.
2. RS232端透過null modem cable 連到PC上的COM port.
3. 在Android OS上打開SimpleTest(DemoAPP), 在PC OS上打開超級終端機.
4. Android DemoAP可以設定9600,19200,115200 bps(如要加baud rate, 請自己按照doc的方法加就可以了).
5. 接著進行Android資料的Read 或是Write 到另一個PC的COM port對傳測試.

========================================
Prolific Technology Inc.
http://www.prolific.com.tw


